**Двухслойная черепица MANSION**

Коллекция Mansion – это эксклюзивная новинка завода KATEPAL OY на рынке кровельных материалов, не имеющая аналогов. Двухслойная черепица MANSION изготовлена из СБС-модифицированного битума, что гарантирует непревзойденную долговечность, гидроизоляцию и эластичность материала. Кроме этого ламинированная черепица Mansion обладает дополнительным клейким слоем, расположенным по нижнему краю гонта черепицы, обеспечивая надежную фиксацию по всей длине.

**Преимущества двухслойной черепицы Mansion:**

- Непревзойденная гидроизоляция

- Долговечность

- Более плотное прилегание гранулята

- Стойкость к сгибанию

- Более высокое сопротивление надрыву

- Эластичность при самых низких и стойкость при самых высоких температурах

- Легкость монтажа даже при низких температурах

- Благородный внешний вид кровли

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1 м х 0,317 м | 1,6 кв.м. | 12 шт | 23 кг | 36 шт | 828 кг |

Физико-механические свойства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Толщина гонта | Водонепроницаемость |
| SBS-модифицированный битум | Стеклохолст (пр-во США) | Базальтовый гранулят (4 фракции) | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | 3 мм (± 10%) | 100% |

**Однослойная гибкая черепица Ambient**

Черепица коллекция Ambient легко передает дух средневековой эпохи, превращая дом в настоящий замок. Различные по форме лепестки имитируют двухслойную черепицу, создавая рельефный рисунок на кровле.

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1 м х 0,341 м | 2,18 кв.м. | 17 шт | 27 кг | 36 шт | 972 кг |

Физико-механические свойства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Толщина гонта | Водонепроницаемость |
| SBS-модифицированный битум | Стеклохолст (пр-во США) | Базальтовый гранулят (4 фракции) | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | 3 мм (± 10%) | 100% |

**Однослойная гибкая черепица CLASSIC-KL**

KL – это классическая коллекция одноцветной шестигранной гибкой черепицы.  
Простота форм и ясность оттенков придают дому стиль тонкой изысканности и элегантности.

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1 м х 0,320 м | 3 кв.м. | 22 шт | 24 кг (KL черный - 27 кг) | 36 шт | 864 кг |

**Однослойная гибкая черепица Jazzy**

Черепица коллекции Jazzy — это сочетание классической формы с пятнистым рисунком, который создается благодаря смешению черных и окрашенных гранул. Черепица Jazzy создает на кровле затейливый, переливающийся рисунок, придавая эксклюзивный образ дому.

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1 м х 0,320 м | 3 кв.м. | 22 шт | 26 кг | 36 шт | 936 кг |

Физико-механические свойства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Толщина гонта | Водонепроницаемость |
| SBS-модифицированный битум | Стеклохолст (пр-во США) | Базальтовый гранулят (4 фракции) | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | 3 мм (± 10%) | 100% |

**Однослойная гибкая черепица FOXY**

Черепица коллекции Foxy  имеет необычную ромбовидную форму. Плавные линии лепестков черепицы создают на кровле волнообразный рисунок, навевая романтику морских просторов, перенося в мир красоты, душевного покоя и отдыха. Цветовая палитра коллекции Foxy – натуральные краски природы.

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1 м х 0,320 м | 3 кв.м. | 22 шт | 26 кг (Foxy черный - 27 кг) | 36 шт | 936 кг |

Физико-механические свойства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Толщина гонта | Водонепроницаемость |
| SBS-модифицированный битум | Стеклохолст (пр-во США) | Базальтовый гранулят (4 фракции) | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | 3 мм (± 10%) | 100% |

**Однослойная гибкая черепица 3T**

Коллекция однослойной черепицы 3Т отличается лаконичностью дизайна и четкостью линий. Минималистичный стиль 3Т, навеянный сдержанностью северной скандинавской культуры, идеально впишется практически в любой проект дома. В основе производства данной коллекции также лежит СБС-модифицированный битум, который гарантирует непревзойденную прочность и долговечность гибкой черепицы KATEPAL. Простота формы нарезки коллекции 3Т позволяет производить монтаж кровли просто и быстро.

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1 м х 0,320 м | 2,4 кв.м. | 17 | 25 кг (вес черного цвета 27 кг) | 36 | 900 кг (для черного цвета – 972 кг) |

Физико-механические свойства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Толщина гонта | Водонепроницаемость |
| SBS-модифицированный битум | Стеклохолст (пр-во США) | Базальтовый гранулят (4 фракции) | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | 3 мм (± 10%) | 100% |

**Однослойная гибкая черепица Rocky**

Черепица коллекции Rocky имеет нестандартную прямоугольную форму, благодаря чему придает кровле изысканный вид, напоминающий гонтовую кровлю старинного особняка. Богатая палитра цветовых вариантов предоставляют широкие возможности стилевого оформления — от готики до ренессанса.

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1 м х 0,320 м | 3 кв.м. | 22 шт | 25 кг (Rocky черный - 27 кг) | 36 шт | 900 кг |

Физико-механические свойства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Толщина гонта | Водонепроницаемость |
| SBS-модифицированный битум | Стеклохолст (пр-во США) | Базальтовый гранулят (4 фракции) | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | 3 мм (± 10%) | 100% |

**Однослойная гибкая черепица KATRILLI**

Черепица коллекции Katrilli имеет «тени» в верхней части шестигранников, которые формируют многомерный, рельефный вид кровли, а натуральные природные расцветки, в которых воплощена эта коллекция, позволяют органично вписать ваш дом в окружающий ландшафт.

Объемно-весовые параметры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер гонта | Площадь покрытия | Гонтов в пачке | Вес упаковки | Пачек в паллете | Вес паллета |
| 1,00 м х 0,320 м | 3 кв.м. | 22 шт | 25 кг | 36 шт | 900 кг |

Физико-механические свойства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала | Основа | Верхний слой | Нижний слой | Толщина гонта | Водонепроницаемость |
| SBS-модифицированный битум | Стеклохолст (пр-во США) | Базальтовый гранулят (4 фракции) | Самоклеющийся SBS-модифицированный битум | 3 мм (± 10%) | 100% |